ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Печь банная в решётке 1/2 предназначена для установки в помещении бани для создания необходимого температурно-влажностного режима "русская баня"(влажный пар) или "финская сауна"(сухой пар).

Печь банная в решётке 1/2 покрыта жаропрочной краской (при первой протопке происходит полная ее полимеризация, которая сопровождается характерным запахом).

Топливом для печи банной в решётке 1/2 служат дрова, отходы деревообрабатывающей и бумажной промышленности. Запрещено использование коксующегося угля(каменного), т.к. может привести к преждевременному выходу печки из строя.

Бак-теплообменник заказывается дополнительно и в комплект поставки не входит.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Корпус печи-каменки для бани(сауны) металлический с дверцей - 1шт;

- Ковш для воды - 1шт;

- Кочерга - 1шт;

- Совок для золы - 1шт;

- Зольный ящик - 1шт;

- Съёмная ручка - 4 шт;

- Стекло для дверки - 1шт(для печи со стеклом в дверке);

- Руководство по эксплуатации - 1шт;

- Копия сертификата соответствия - 1шт;

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

На печь банную в решётке 1/2 изготовителем ЗАО «ЛАОТЕРМ» установлен гарантийный срок - 30 месяцев со дня продажи, в течение которых покупатель имеет право на бесплатное устранение возникших по вине изготовителя неисправностей при условии соблюдения покупателем требований данного руководства.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по месту приобретения изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧИ БАННОЙ В РЕШЁТКЕ 1/2

Технические данные

Печь банная в решётке 1/2

Объем парной (м3)

до 30

Высота (мм)

850

Ширина (мм), с ограждением ±20мм

565

Длинна (мм), с ограждением ±20мм

660

Масса (мм)

120

Внешний диаметр дымоотводящего патрубка, не менее (мм)/внутренний (мм)

120/113

Масса камней (кг)

160

Глубина топки (мм)

450